**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI** | **UM** | **Can-titate** | **PREŢ ( lei )** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen executie\*** |
| **uni-tar** | **total** | **Contac-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | Demontare confectie metalica corodata 70% (rame si capace) | kg | 2.700 |  |  |  |  |  |
| **2** | Transport confectie metalica corodata 70% la depozitul CTE Progresu (distanta cca. 18 km), conform bon cantar | kg | 2.700 |  |  |  |  |  |
| **3** | Spargere pardoseala veche deteriorata din sapa M100 cu grosime medie 5 cm | mp | 204 |  |  |  |  |  |
| **4** | Evacuare si transport moloz la groapa de gunoi a CTE Progresu | to | 22 |  |  |  |  |  |
| **5** | Confectie si montare structura metalica capace module (22 capace) formata din: | | | | | | | |
| **5.1.** | Platbanda (10 x 200) mm = 264 ml (15,7 kg/ml) | kg | 4.145 |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | Profil T 80x80x6 = 264 ml (7,34 kg/ml) | kg | 1.938 |  |  |  |  |  |
| **5.3.** | Profil I8 (INP 80) = 336 ml (5,95 kg/ml) | kg | 2.000 |  |  |  |  |  |
| **5.4.** | Cornier cu aripi egale 60x60x4 = 264 ml (3,53 kg/ml) | kg | 932 |  |  |  |  |  |
| **6** | Grunduire confectie metalica (structura metalica) | kg | 9.015 |  |  |  |  |  |
| **7** | Vopsitorie cu vopsea anticoroziva in 2 straturi confectie metalica | kg | 9.015 |  |  |  |  |  |
| **8** | Montare panouri sandwich drept, cu grosime 5 cm, confectionate din 2 (doua) straturi (foi) de tabla galvanizata prevopsita in interiorul careia se afla spuma poliuretanica, prindere in suruburi | mp | 198 |  |  |  |  |  |
| **9** | Montare inele de ridicare cu surub si piulita (4 buc pe fiecare capac, greutatea maxima a unui capac fiind de cca. 450 kg) | buc | 88 |  |  |  |  |  |
| **10** | Turnare pardoseala din sapa M100 cu grosimea de 10 cm | mp | 204 |  |  |  |  |  |
| **11** | Demontare usa metalica corodata (2,1x1) m | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| **12** | Montare usa metalica realizata din panouri sandwich grosime 5 cm, rama din cornier 50x50x5, inclusiv toc din teava rectangulara 60x60x6 si accesorii, intr-un canat (2,1 x 1) m | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

**Nota:** \*- 60 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru

LISTA MATERIALE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE EXECUTANT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI** | **UM** | **Cantitate** | **PREŢ ( lei )** | |
| **unitar** | **total** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Platbanda (10 x 200) mm = 264 ml (15,7 kg/ml) | kg | 4.145 |  |  |
| 2. | Profil T 80x80x6 = 264 ml (7,34 kg/ml) | kg | 1.938 |  |  |
| 3. | Profil I8 (INP 80) = 336 ml (5,95 kg/ml) | kg | 2.000 |  |  |
| 4. | Cornier cu aripi egale 60x60x4 = 264 ml (3,53 kg/ml) | kg | 932 |  |  |
| 5. | Grund pentru grunduirea unei cantitati de confectie metalica de 9.015 kg |  |  |  |  |
| 6. | VOPSEA ANTICOROZIVA PENTRU VOPSITORIA IN 2 (DOUA) STRATURI A UNEI CANTITATI DE CONFECTIE METALICA DE 9.015 KG |  |  |  |  |
| 7. | PANOURI SANDWICH DREPT, CU GROSIME 5 CM, CONFECTIONATE DIN 2 (DOUA) STRATURI (FOI) DE TABLA GALVANIZATA PREVOPSITA IN INTERIORUL CAREIA SE AFLA SPUMA POLIURETANICA, PRINDERE IN SURUBURI | mp | 198 |  |  |
| 8. | INELE DE RIDICARE CU SURUB SI PIULITA (4 BUC PE FIECARE CAPAC, GREUTATEA MAXIMA A UNUI CAPAC FIIND DE CCA. 450 KG) | buc | 88 |  |  |
| 9. | SAPA M100 CU GROSIMEA DE 10 CM | mp | 204 |  |  |
| 10. | USA METALICA REALIZATA DIN PANOURI SANDWICH GROSIME 5 CM, RAMA DIN CORNIER 50X50X5 INCLUSIV TOC DIN TEAVA RECTANGULARA 60X60X6 SI ACCESORII, INTR-UN CANAT (2,1 X1) M | buc | 2 |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | |

**Nota:** Toate materialele si utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi asigurate de executant.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **10 %** din valoarea contractului  **a)** virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau  **b)** instrument de garantare emise in conditiile legii astfel:     (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;     (ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre executant; sau  **c)** prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) si b). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: **24** **luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)