**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LN3: Refacere protectie interioara si exterioara rezervor apa Demi nr. 2 – 250 m³**

**aferent CTE Bucuresti Sud**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

**ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **DENUMIREA LUCRARILOR** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| ***0.*** | ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** | ***7.*** | ***8.*** |
| 1 | Eliminare ape uzate si eventualele deseuri ramase la baza rezervorului in urma golirii | mc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Montare, demontare schela metalica la interiorul rezervorului | mp | 253 |  |  |  |  |
| 3 | Curatare prin sablare pana la luciu metalic, suprafata interioara rezervor | mp | 253 |  |  |  |  |
| 4 | Degresare si desprafuire suprafata sablata | mp | 253 |  |  |  |  |
| 5 | Remediere cavitati constatate in manta (prin sudura sau materiale de incarcare specifice tip 2 in 1), circa 10 % din suprafata; daca este cazul . | mp | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Aplicare protectie anticoroziva tip grund vinil esteric Silurex SA, 1 strat conform fisa tehnica produs | mp | 253 |  |  |  |  |
| 7 | Aplicare protectie anticoroziva tip vopsea vinil esterica cu ranfosare fibra de sticla in 2 straturi conform fisa tehnica produs | mp | 253 |  |  |  |  |
| 8 | Montare, demontare schela metalica la exteriorul rezervorului | mp | 253 |  |  |  |  |
| 9 | Curatare suprafata exterioara in vederea protejarii anticorozive | mp | 253 |  |  |  |  |
| 10 | Refacere protectie exterioara anticoroziva cu vopsea tip Bronz Aluminiu, in doua straturi sau echivalent (rezervorul se afla in mediul ambiant -20°C…..+40°C) | mp | 253 |  |  |  |  |
| 11 | **Utilitati** | lei | …… |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA)** | | | |  |  |  |
|  | **Nota :**  1. Instalatia de sablare, compresorul de aer si restul de materiale si echipamente necesare vor fi asigurate de catre executant.  2.Materialul de sablare va fi asigurat de catre executant iar reziduul rezultat va fi recuperat la finalizarea lucrarii si va fi evacuat fara costuri suplimentare pentru ELCEN.  3.Schela va fi asigurata de catre executant si recuperata dupa finalizarea lucrarii. | | | | | | |

**ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ (LEI)** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Grund vinil esteric Silurex sau echivalent *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| 2 | Vopsea vinil esterica sau echivalent  *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| 3 | Fibra sticla pentru ranforsare  *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| 4 | Degresant  *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| 5 | Diluant epoxidic  *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| 6 | Vopsea tip Bronz Aluminiu sau echivalent *pentru suprafata de 250 mp.* | **\*** | **\*** |  |  |
| **Total lei (fara TVA) :** | | | | |  |

***\*) se va completa de executant cu unitatea de masura si cantitatea pentru suprafata de 250 mp.***

**Nota:**

1. **Valoarea financiara a materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.**

|  |
| --- |
| 1. **Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.** |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr.2.  2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie al lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate.  4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile ulterioare). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  Perioada de **garantie tehnica** este de **24 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata de executie :**  **45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:**  Cuantum de **5% din valoarea contractului.**  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau  d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | Acceptat □ Neacceptat □   1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □   d) Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, Sector 3 , Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:  -receptia la terminarea lucrarilor;  - receptia la punerea in functiune;  - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**Executant**

**(semnatura)…………………**