**FISA DE OFERTA**

pentru prestarea serviciilor

**LN3- Proiect de inlocuire circuit de conducte apa alimentare intrare condensatori (DOLEZAL)**

**cazan nr.3-CTE Bucuresti Sud**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

**ANEXA 1: Lista de cantitati de servicii/lucrari**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Denumire serviciu/lucrare** | **UM** | | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei,fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | | | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** | | |
| ***0.*** | ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** | ***7.*** | ***8.*** | | |
| **A** | **Proiect inlocuire conducte apa alimentare intrare condensatori DOLEZAL cazan nr. 3 din CTE Bucuresti SUD** | | | | | | | | | |
| A.1 | Efectuare masuratori si releveu circuit existent (colectori Ø273x24si ramuri Ø133x10) | SET  (1SET=3 EX.) | | 1 |  | | | | | |
| A.2 | Elaborare "Proiect de inlocuire conducte apa alimentare intrare condensatori DOLEZAL cazan nr. 3 - CTE Bucuresti SUD" Proiectul va fi avizat RADTP conform prevederilor PT ISCIR C10:2010 si va cuprinde cel putin :   * Memoriu tehnic demontare circuit   Schema izometrica pentru demontare circuit   * Memoriu tehnic inlocuire elemente conducta , breviare de calcul, inclusiv pentru izolatie circuit conducte * Caiet de sarcini procurare elemente conducte , suporturi si izolatie * Caiet de sarcini de montaj circuit * Desen as-built precum si desene aferente tuturor elementelor de conducta si suportilor circuitului . |
| **B** | **Lucrari conexe necesare proiectarii circuitului apa de alimentare intrare DOLEZAL cazan nr.3** | | | | | | | | | |
| B.1 | Demontare izolatie termica conducte in vederea recuperarii partiale: | | | | | | | | | |
| ●tabla zincata 0,5 mm | mp | | 74 |  |  |  | | |  |
| ● vata minerala SPS 2 gros. 100 mm | mp | | 74 |  |  |  | | |  |
| B.2. | Montare izolatie termica conducte ( tabla zincata + vata minerala) | | | | | | | | | |
| ●tabla zincata 0,5 mm | mp | | 74 |  |  |  | | |  |
| ●vata minerala SPS2, grosime100 mm, densit. 120kg/mc | mp | | 74 |  |  |  | | |  |
| ***Nota 1:***  ***Cantitatile de tabla/vata prevazute la pct. B.1 si B.2 corespund dezizolarii/izolarii totale a colectorului Ø273x24 (pe o lungime de cca 15m) si a celor 4 ramuri Ø133x10.***  ***Proiectantul poate solicita o dezizolare partiala numai a zonelor pe cale le considera relevante pentru efectuarea masuratorilor si releveului circuitului.***  ***Decontarea se va face strict pentru cantitatile de izolatie efectiv demontate/montate.*** | | | | | | | | | | |
| B.3. | Montare si demontare platforma acces in zona de lucru.(schela, confectii metalice, dulapi lemn, etc.) | | mp | 50 |  |  |  | |  | |
| B.4. | Sortare si transport gunoi (vata minerala ) la groapa de gunoi a CTE Bucuresti SUD - aprox. 300m | | kg | 800 |  |  |  | |  | |
| B.5. | Evacuare si transport deseu fier vechi ( tabla zincata nerecuperabila ) la depozitul CTE Bucuresti SUD | | kg | 300 |  |  |  | |  | |
| **TOTAL (lei fara tva)** | | | | | |  |  | |  | |
| ***Nota 2:***  ***Cantitatile de tabla/vata prevazute la pct. B.4 si B.5 corespund dezizolarii/izolarii totale a circuitului . Decontarea se va face strict pentru cantitatile de vata/tabla zincata efectiv demontate si considerate deseu , rezultata prin cantarire***  ***Nota 3:***  ***Materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant***  ***Nota 4:***  ***Preturile aferente poz. B.2 cuprinde inclusiv preturile materialelor achizitionate de executant conform Anexei nr.2.*** | | | | | | | | | | |

**ANEXA 2: LISTA DE MATERIALE PUSE LA DISPOZITIE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ (LEI)** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 74 |  |  |
| 2 | Vata minerala SPS 2 gr. 100 densitate 120kg/mc | mp | 74 |  |  |
| **Total lei (fara TVA) :** | | | | |  |
| ***Nota 1:***  ***Cantitatile de tabla/vata prevazute , corespund inlocuirii totale a izolatiei termice aferente circuitului de apa alimentare intrare DOLEZAL cazan nr.3 . In cazul in care demontarile/montarile izolatiei termice , conform dispozitiei proiectantului sunt partiale iar o parte din izolatia existenta se refoloseste, decontarea se va face strict pentru cantitatile de vata/tabla zincata efectiv inlocuite.***  ***Nota 2:***  ***Adaosurile tehnologice aferente montarii saltelelor de vata si tablei zincate nu sunt prevazute, ele se vor calcula de catre executant si vor fi cuantificate in oferta financiara.*** | | | | | |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| 1**.** Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.  2. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească faptul că prestarea serviciilor si executia lucrarilor solicitate se vor face respectând cerinţele caietului de sarcini.  3. In oferta tehnica operatorul economic va certifica realizarea serviciilor, lucrarilor si asigurarea materialelor solicitate in Anexa nr.1 si nr.2 completand formularele corespunzatoare din documentatia de atribuire.  4. In cadrul ofertei tehnice operatorul economic va prezenta, completand formularele corespunzatoare din documentatia de atribuire**:**   * termenul ofertat de finalizare al contractului, * graficul de realizare a contractului * garantiile tehnice ofertate ale circuitului nou reproiectat   5.In cadrul ofertei tehnice operatorul economic trebuie sa faca dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001editia in vigoare, sau echivalent.  6.În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada realizarii si finalizarii in ultimii trei ani de servicii similare de proiectare sisteme de conducte supuse prevederilor PT ISCIR C10-2010 .  7. In oferta tehnica operatorul economic va certifica faptul ca proiectarea circuitului nou de conducte se va face cu respectarea prevederilor Directivei Europene 2014/68/UE (HG 123/2015), a normelor si standardelor europene aplicabile referitoare la calculul/ proiectarea, calitatea materialelor si tipodimensiunile elementelor de conducta care se vor achizitiona.  8. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta si copia dupa autorizarea RADTP aferenta instalatiilor sub presiune a personalului pentru intocmirea/avizarea proiectului de inlocuire a circuitului de conducte conform prevederilor legale in vigoare .  9. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobată prin HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protecţie a muncii pentru pertea mecanică a centralelor electrice ). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  Perioada de **garantie tehnica** este de **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor aferente pozitiei A.2. din ANEXA 1 a caietului de sarcini.  **Durata si perioada de prestare servicii:**   1. **zile calendaristice** structurata dupa cum urmeaza:   a). pentru executia lucrarilor de la cap.B si prestarea serviciului de la poz. A.1 din Anexa nr.1 a caietului de sarcini **18 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru  b). pentru prestarea serviciului de la poz. A.2 din Anexa nr.1 a caietului de sarcini **12 zile calendaristice** de la terminarea lucrarilor/serviciilor aferente cap.B si poz. A.1 din Anexa nr.1 a caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:**  Cuantum de **10% din valoarea contractului.**  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.  c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b).  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE BUCURESTI SUD:Str. Releului nr.2, Sector 3 , Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:  - receptia la terminarea prestarii/executiei serviciilor/lucrarilor;  - receptia la punerea in functiune;  - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**OFERTANT**

**(semnatura)……………………….**